|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 |  |  |  |  |
| 150 | **FAIL** |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 75 |  |  | **PASS** |  |
| 50 |  |  |  |  |

VDD(V)

1.2

1.0

1.1

0.9

Frequency (MHz)

Frequency (MHz)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 |  |  |  |  |
| 150 | **FAIL** |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 75 |  |  | **PASS** |  |
| 50 |  |  |  |  |

VDD(V)

1.2

1.1

1.0

0.9